Location Chip # Description Qty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8D, 8J, 8K/L | 08xx | Multi-CPU Bus Controller | 3 |
| 1/2E | 51xx | Coin and I/O Controller | 1 |
| 1/2C | 53xx | Steering Controller | 1 |
| 7R | 00xx | Video Ram Addresser | 1 |
| 10B | 02xx | Universal Shift Register | 1 |
| 9K | 04xx | Motion Object Controller | 1 |
| 2E | 06xx | Bus Interface Controller | 1 |
| 1K, 5R | 07xx | Sync Generator | 2 |

Location Atari Part Number Chip Type File Size Qty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 L | 136007-101 | 2732 | 4KB | 1 |
| 6 M | 136007-102 | 2732 | 4KB | 1 |
| 6 N/P | 136007-103 | 2732 | 4KB | 1 |
| 6 R | 136007-104 | 2732 | 4KB | 1 |
| 6 C | 136007-105 | 2732 | 4KB | 1 |
| 6 D | 136007-106 | 2732 | 4KB | 1 |
| 5 L | 136007-107 | 2732 | 4KB | 1 |
| 8 R | 136007-108 | 2716 | 2 KB | 1 |
| 2 K/L | 136007-109 | 82S129 | 256 bytes | 1 |
| 2 P | 136007-110 | 82S129 | 256 bytes | 1 |
| 4 G | 136007-111 | 82S129 | 256 bytes | 1 |
| 10 K/L | 136007-112 | 82S129 | 256 bytes | 1 |
| 1 R | 136007-113 | 82S123 | 32 bytes | 1 |
| 9 N | 136007-114 | 2732 | 4 KB | 1 |
| 10 C/D | 136007-115 | 2532 | 4 KB | 1 |
| 8 C | 136007-116 | 2532 | 4 KB | 1 |
| 7 C | 136007-117 | 2532 | 4 KB | 1 |
| 8 A/B | 136007-118 | 2532 | 4 KB | 1 |
| 7 A/B | 136007-119 | 2532 | 4 KB | 1 |