Location Chip # Description Qty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2F, 2H, 2L/M | 08xx | Multi-CPU Bus Controller | 3 |
| 11P | 51xx | Coin and I/O Controller | 1 |
| 10P | 53xx | Steering Controller | 1 |
| 4D | 00xx | Video Ram Addresser | 1 |
| 5F | 02xx | Universal Shift Register | 1 |
| 6N | 04xx | Motion Object Controller | 1 |
| 10L/M | 06xx | Bus Interface Controller | 1 |
| 10B, 4C | 07xx | Sync Generator | 2 |

Location Atari Part Number Chip Type File Size Qty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2C/D | 136007-101 | 2732 | 4KB | 1 |
| 2E | 136007-102 | 2732 | 4KB | 1 |
| 2B/C | 136007-103 | 2732 | 4KB | 1 |
| 2A | 136007-104 | 2732 | 4KB | 1 |
| 2P | 136007-105 | 2732 | 4KB | 1 |
| 2N | 136007-106 | 2732 | 4KB | 1 |
| 2K/L | 136007-107 | 2732 | 4KB | 1 |
| 5K | 136007-108 | 2716 | 2 KB | 1 |
| 10A | 136007-109 | 82S129 | 256 bytes | 1 |
| 11A | 136007-110 | 82S129 | 256 bytes | 1 |
| 8F | 136007-111 | 82S129 | 256 bytes | 1 |
| 4N | 136007-112 | 82S129 | 256 bytes | 1 |
| 8L | 136007-113 | 82S123 | 32 bytes | 1 |
| 4J | 136007-114 | 2732 | 4 KB | 1 |
| 4F | 136007-115 | 2532 | 4 KB | 1 |
| 5D | 136007-116 | 2532 | 4 KB | 1 |
| 5C | 136007-117 | 2532 | 4 KB | 1 |
| 5A | 136007-118 | 2532 | 4 KB | 1 |
| 5B | 136007-119 | 2532 | 4 KB | 1 |